1. **Liste des tÂches professionnelles**

|  |  |
| --- | --- |
| **HABILITATION** | **TÂches** |
| **B0** | **Tâche 1 :** effectuer des opérations d’ordre non électrique hors tension ou en zone de voisinage simple (zone 1) en tant qu’exécutant**Tâche 2** : organiser et effectuer des opérations d’ordre non électrique hors tension ou en zone de voisinage simple (zone 1) en tant que chargé de chantier |
| **BS** | **Tâche 1 :** effectuer une intervention BT élémentaire sur un élément d’installation hors tension et en dehors de la zone 4 |
| **BE Mesurage** | **Tâche 1:** effectuer des opérations de mesurage en zone de voisinage renforcé BT**\*** (zone 4) et en zone de voisinage simple (zone 1) |
| **BE Essai** | **Tâche 1 :** conduire et réaliser un essai en zone de voisinage renforcé BT**\*** (zone 4) et en zone de voisinage simple (zone 1) en assurant sa protection et celle des tiers**Tâche 2 :** réaliser une consignation pour son propre compte  |
| **BP** | **Tâche 1 :** effectuer des opérations simples sur les chaînes PV des installations photovoltaïques, mettre en place des modules photovoltaïques, installer des connecteurs (degré de protection minimal IP2x) adaptés au contexte, raccorder des modules par connecteurs, installer un écran opaque, nettoyer la surface exposée à la lumière |
| **B1 - B1V – B1VL** | **Tâche 1 :** exécuter des opérations d’ordre électrique hors tension (B1)**Tâche 2 :** exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT**\*** (zone 4) (B1V-B1VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B1)**Tâche 3 :** poser une nappe isolante en zone de voisinage renforcé BT**\*** (zone 4) (en vue d'effectuer une opération d'ordre électrique) ou déposer celle-ci (B1V-B1VL) |
| **B2 - B2V - B2VL** | **Tâche 1 :** assurer la direction de travaux confiés à des exécutants et faire exécuter des opérations d’ordre électrique hors tension en zone de voisinage renforcé BT**\*** (zone 4) (B2V-B2VL), ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B2)Tâche 2 : réaliser la deuxième étape de la consignation dans le cadre d’une consignation en deux étapes puis commencer les travaux (B2 ou B2V)Tâche 3 : poser (ou déposer) ou faire poser (ou déposer) une nappe isolante en vue d’effectuer ou de faire effectuer un travail d’ordre électrique dans la zone de voisinage renforcé BT**\*** (zone 4) (B2V-B2VL) |
| **BR - BR Photovoltaïque** | **Tâche 1 :** mettre en service une installation électrique nécessitant des tâches de mesurage / réglage**Tâche 2 :** intervenir suite à une panne :* + - La recherche de l’élément défaillant pourra s’effectuer en zone de voisinage renforcé BT**\*** (zone 4) ou en zone de voisinage simple (zone 1)
		- le remplacement éventuel de l’élément défectueux s’effectuera après consignation pour son propre compte

**Tâche 3 :** effectuer une opération de connexion et de déconnexion en présence de tension en zone de voisinage renforcé BT**\*** (zone 4) |
| **BC – BCL** | **Tâche 1 :** réaliser une consignation en une étape d'une installation électrique puis déconsigner à la fin des travaux (BCL)**Tâche 2 :** réaliser une consignation en une étape d'une installation électrique avec présence d’énergie résiduelle ou risque de réalimentation puis déconsigner à la fin des travaux (BC)**Tâche 3 :** réaliser la première étape d'une consignation en deux étapes d'une installation électrique avec présence d’énergie résiduelle ou risque de réalimentation puis terminer la déconsignation à la fin des travaux (BC) |

**\*Toute opération réalisée en zone de voisinage renforcé BT (zone 4) décrite dans la liste des tâches professionnelles est issue de l’analyse des risques et de la situation spécifique de la tâche à accomplir et concluant qu’il n’existe aucune autre alternative que d’opérer dans la zone de voisinage renforcé.**